  (EATA-DMA [廃止] (DPT, NEC, AT&T, SNI, AST, Olivetti, Alphatronix) サポート)
  このドライバは古くなっています。このハードウェアについては、
  通常はgeneric EATA ドライバを使ったほうがよいでしょう。

  これは、SmartCache III/IV, SmartRAID コントローラ・ファミ
  リおよび DPT PM2011B と PM2012B コントローラといった、
  EATA-DMA プロトコル準拠の SCSI ホストアダプタのサポートで
  す。同じハードウェアに対して"EATA ISA/EISA/PCI support" と
  いう別のドライバがあることに注意してください。このうちのど
  ちらかに対して Y とするようにします。
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から FTP 経由
  (user: anonymous)で取得できる SCSI-HOWTO をお読みください。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)として使用することもできます。このモジュー
  ルは eata_dma.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパイルし
  たい場合はここでM と答え、さらに Documentation/modules.txt 
  に目を通してください。

  <堀田>


