  (NCR53C8XX SCSI のサポート)
  これは BSD の ncr ドライバを Linux の NCR53C8XX ファミリ 
  PCI-SCSI コントローラ用として移植したものです．このドライ
  バは，パリティチェック，タグ付きコマンドキュー，高速同期デー
  タ転送(wide FAST-40 LVD デバイスとコントローラ使用時，最高 
  80 MB/s)をサポートしています．
  NCR53C860 と NCR53C875 は FAST-20 転送をサポートしています。
  NCR53C895 は Ultra2 LVD 機器での FAST-40 転送をサポートして
  います。SYM53C896 PCI-SCSI をお使いの場合は、
  ftp://ftp.tux.org/pub/roudier/896/ から入手できる新しく更新
  されたドライバを利用することもできます。
  さらなる情報が drivers/scsi/README.ncr53c8xx にありますの
  で，目を通して下さい．
  <川藤, 福島>
