  (WAN ルータ)
  X.25、フレーム・リレー、leased lines のようなワイド・エリ
  ア・ネットワーク (WAN) は、非同期モデム接続で共通に使われ
  ている達成しうる速度よりもとても速いデータ転送速度で、非常
  に距離の離れたローカル・エリア・ネットワーク (LAN) を内部
  接続するのに使われます。普通、WAN に接続するには`WAN ルー
  タ' というかなり高価な外部デバイスが必要です。

  代案は、WAN ルーティングが Linux カーネルに組み込めるとい
  うことです。市場で入手できる比較的安価な WAN インターフェー
  ス・カードを用いて、完全に利用できるルータが外部ルータの価
  格の半分かそれ以下で組み込むことができます。それらのカード
  の一枚をお持ちで Linux box を WAN ルータとしてお使いになり
  たいなら、ここと以下の質問であなたのカードの WAN ドライバ
  に Y と答えてください。FTP (ユーザ: anonymous) 経由で
  ftp://ftp.sangoma.com から入手できる wan-tools パッケージ
  も必要です。詳細は Documentation/networking/wan-router.txt 
  を読んでください。

  WAN ルーティングのサポートはいつでもモジュール (必要に応じ
  て動作中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) 
  として組込まれます。モジュール名は wanrouter.o です。モジュー
  ルについての一般的な情報はDocumentation/modules.txt を読ん
  でください。

  <山縣>


