  (非SCSI/IDE/ATAPI CDROM サポート)
  ここではあなたの CDROM が SCSI でも IDE/ATAPI でもない場合には Y，
  そうでなければ N と答えて下さい．合わせて anonymous ftp で
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から入手できる CDROM-HOWTO
  を読むようにして下さい．ここで Y と答えても, カーネルにドライバ
  が組み込まれるわけではありません．N と答えると，この種類の CDROM
  についての質問をスキップします．どういった種類の CDROM を持ってい
  るのかよくわからない場合には Y と答えておき，以降で質問される
  CDROM のうちのどれを持っているのか調べて下さい．CDROM それぞれに
  ついての説明は，Documentation/cdrom/<driver_name> というファイル
  に書かれています．特に自分の持っている CDROM の種類がはっきりし
  ない場合には，このファイルを読むようにして下さい．
    こういったドライバーの大部分は，include/linux/<driver_name>.hと
  いうファイルを使うようになっており，その中であなた用の設定を定義
  する事ができます．
    この種類のドライバーはすべてモジュールとして利用する事も出来ます．
  (動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだり取り外したりできる
  コード)もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には Y の代わりに
   M と答え，そして，Documentation/module.txt を読んで下さい．この種
  類の CDROM を使う場合，この後で出てくる "ISO9660 cdrom ファイルシ
  ステムのサポート"についても Y と答えるようにして下さい．

