  (i810 TCO タイマー/ワッチドッグのサポート)
  インテルの i810, i815 系チップセットに組み込まれた TCO タ
  イマー用のハードウェアドライバです。TCO (トータル管理コス
  ト) タイマーは、二番目の制限時間が経過した後に、マシンをリ
  ブートするような watchdog タイマーです。制限時間はカーネル
  に渡すコマンドで "i810_margin=<n>"(<n> はカウンタの初期値) 
  と指定します。デフォルト値の 50 だと (カウンタは 0.6 秒ご
  とに 1 ずつ減ってゆくので) 30 秒で時間切れになり、さらに 
  30 秒後にリセットされます。

  マザーボードによっては watchdog タイマーがマシンをリブート
  させないようにチップセットに NO_REBOOT フラグが設定されて
  いるものがあり、このドライバではリセットできないかもしれま
  せん。このような場合には、
  "i810tco init: failed to reset NO_REBOOT flag" のようなカー
  ネルメッセージが出力されます。

  モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さ
  らに <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。
  モジュール名は i810-tco.o になります。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

