  (松下/パナソニックの、...3 番目の CD-ROM コントローラ
  サポート)
  松下/パナソニックのタイプ (通常 6 つ以上のドライブを持って
  いる場合のみ) の 3 枚の CD-ROM コントローラカードを持って
  いる場合にのみ、ここで Y と答えてください。新しいカーネル
  をコンパイルする前に、2番目、3番目、4番目のインタフェース
  カードのパラメータを <file:include/linux/sbpcd.h> に登録す
  る必要があります。<file:Documentation/cdrom/sbpcd> を読ん
  でください。

  <高橋潤子>

