  (圧縮された ROM ファイルシステムのサポート)
  ここで Y と答えると、CramFs (圧縮された ROM ファイルシステ
  ム) のサポートを組み込みます。Cramfs は ROM ベースの組み込
  みシステムで、シンプルで小さくデザインされた圧縮ファイルシ
  ステムです。CramFs は読み込み専用で、256MB のファイルシス
  テム (16MB ファイル) に限定され、16/32 bits の uid/gid、
  ハードリンク、タイムスタンプをサポートしません。

  詳細は、<file:Documentation/filesystems/cramfs.txt> と 
  <file:fs/cramfs/README> を参照してください。

  モジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてコンパイルする場合は、ここで M 
  と答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュールは cramfs.o と呼ばれます。ルートパーティションの
  ファイルシステム (/ ディレクトリを含む) は、モジュールとし
  てコンパイルされないことに注意してください。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

