  (IPX プロトコル機能)
  主として Windows マシン間のローカルネットワークで使われて
  いる Novell 社のネットワークプロトコル IPX 機能を提供しま
  す。Linux 上の Novell クライアント ncpfs
  (ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/filesystems/ から
  入手できます)、あるいは Linux 上の DOS エミュレーター
  dosemu (詳細は 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる 
  DOSEMU-HOWTO を参照) を使って Novell Netware のファイルサー
  バーあるいは印刷サーバーにアクセスしたい場合に必要になりま
  す。ncpfs を使う場合は、さらに、後述の "NCP file system
  support" で Y とする必要があります。

  IPX の扱う範囲は IP と同様であり、IPX の上位で作動する SPX 
  は TCP のようなものです。実験的に Linux で SPX をサポート
  することもできます。(下の "SPX networking" を参照）

  Linux マシンを、完全な Netware ファイルサーバーおよび IPX 
  ルーターとして使いたい場合は、ここを Y として、さらに 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/daemons/ か
  ら lwared を入手するか、あるいは 
  ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs から mars_new を入
  手してください。詳しい情報は 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる 
  IPX-HOWTO を読んでください。[訳注: 日本語訳は 
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。]

  Linux、Windows マシン、Macintosh を接続するための一般情報
  は WWW のhttp://www.eats.com/linux_mac_win.html にあります。

  IPX のドライバは、カーネルをおおよそ 16KB 大きくします。こ
  のドライバはモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだり
  取り外したりできるコード) とすることもできます。そのモジュー
  ルは ipx.o という名前です。モジュールとしてコンパイルした
  い場合は、ここを M として、Documentation/modules.txt を読
  んでください。Linux マシンを Novell のローカルネットワーク
  組み入れたいと思わなければ、N としてください。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


