  (LUN ごとの最大コマンド数)
  デバイスごとに割り当てたい LUN ごとの最大コマンド数を指定します．正
  当な数値の範囲は，デバイスごとに 14 から 32 コマンドです．しかし，ハー
  ドに依存してこの数値は増減させることになります．もし，どれか特定のデ
  バイスに対して大きすぎる数値を指定したならば，ドライバは，たいてい 
  10 分ほどのアップタイム (システム稼働時間) の後，自動的に埋め合わせ
  を行い，そのデバイスに対するコマンド数を減らしたことをメッセージによ
  り警告します．もし，一部のデバイスが結果的に LUN 毎のコマンド数を減
  らされても，性能が劣化することはありません．しかし，もし全てのデバイ
  スが，この数値をもっと適切な値に減らされるならば，メモリの無駄です．
  デフォルトは 24 です．

