  (Adaptec AIC7xxx チップセットを使った SCSI コントローラのサポート)
  これは様々な aic7xxx Adaptec SCSI コントローラ用のサポート
  です。これらに含まれるのは、274x EISA カード、284x VLB カー
  ド、2902, 2910, 293x, 294x, 394x, 3985、および Apactec か
  ら出ているその他いくつかの PCI およびマザーボード・ベース
  の SCSI コントローラです。これには Adaptec の AAA-13x RAID 
  コントローラのサポートは含まれず、またこれについては今後も
  サポートされないでしょう。さらにこれは、Future Domain 製の 
  SCSI コントローラ・チップを使った Adaptec 製の2920 カード
  もサポートしません。これらのカードについては"Future Domain
  16xx SCSI support" ドライバを使用してください。

  一般的な話としては、コントローラが Adaptec の aic777x シリー
  ズや aic78xx シリーズの SCSI コントローラ・チップをベース
  にしたものであれば動くはずです。ただ 1 つの例外が 7810 で、
  これは確実にサポートしていません(これは AAA-13x カードに載っ
  ている RAID コントローラ・チップです)。

  このコントローラに対する構成オプションに関する情報について
  は、使用可能な各構成オプションごとのヘルプファイルをチェッ
  クすれば見つけることができます。何か疑問点がある場合は、メ
  ンテナに聞く前に少なくとも drivers/scsi/README.aic7xxx だ
  けは読んでみてください。
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から FTP (user:
  anonymous)経由で取得できる SCSI-HOWTO もまた、かなりの情報
  をもたらしてくれるはずです。

  これをモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、削除で
  きるコード)としてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さ
  らに Documentation/modules.txt に目を通してください。この
  モジュールは aic7xxx.o と呼ばれます。

  <堀田>


