  (IP: ipportfw マスカレード・サポート)
  ポート・フォワーディングは IP マスカレーディングへの追加機
  能であり、指定されたポートにおいて、ファイアーウォールの外
  側から内側へパケットをフォワードできるようにするものです。
  これはたとえば、ファイアーウォールまたはマスカレードしてい
  るホストの向こうに web サーバがあり、かつその web サーバを
  外部からアクセス可能にさせたい場合などに役立ちます。外部の
  クライアントがファイアーウォールの 80 番ポートに要求を送る
  と、ファイアーウォールはこのリクエストを web サーバにフォ
  ワードします。 web サーバはリクエストを処理し、ファイアー
  ウォールを通してその結果を元のクライアントに返します。クラ
  イアントから見ると、ファイアーウォールそのものの上で web
  サーバが動いているように見えます。また、ファイアーウォール
  の後ろに同一の web サーバを並べてロード・バランシング (負
  荷分散)をするために利用されることもあります。

  この機能に関する詳細は、
  http://www.monmouth.demon.co.uk/ipsubs/portforwarding.html 
  から取得できます(WWW を閲覧するには、インターネットにアク
  セスできるマシン上で、lynx や netscape といったプログラム
  を使います)。一般的な情報は、
  ftp://ftp.compsoc.net/users/steve/ipportfw/linux21/ をご覧
  ください。

  http://juanjox.kernelnotes.org/ から落とせる、ユーザ空間で
  動作する "ipmasqadm" というプログラムが必要になると思います。

  portfw のコードはまだ開発中であり、そのため EXPERIMENTAL 
  のマークがつけられています。試してみたい場合は Y にしてく
  ださい。

  このコードはモジュール (実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)として使用することもできます。このモジュー
  ルはip_masq_portfw.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパ
  イルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <堀田,福島(2.2.15)>
