  (SLIP (serial line) のサポート)
  SLIP や CSLIP (compressd SLIP) を使ってインターネットプロ
  バイダや近くの Unix マシンにつなぎたいときや自分の Linux 
  マシンを、外部からダイヤルインするための SLIP/CSLIP サーバ
  にしたいときは Y と答えてください。SLIP (Serial Line
  Internet Protocol) は電話回線や直結したモデムケーブル上に
  インターネットで使う IP パケットを流すためのプロトコルです。
  現在では同じ目的に PPP プロトコルの方がよく使われます。

  普通はつなごうとするプロバイダが SLIP をサポートしていなけ
  れば使えませんが、SLIP エミュレータの SLiRP を使えば通常の
  電話回線経由でシェルを使いながら SLIP の接続をするのが可能
  になります。(SLiRP は anonymous FTP で 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/serial/ か
  ら手に入ります。) SLiRP を使おうと思うなら後の CSLIP の項
  目にも必ず Y と答えてください。anonymous FTP で 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTOから手に入る 
  NET-3-HOWTO [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ 
  から入手できます。] に SLIP の設定法が説明されています。注
  意: term プログラムを使うのにこのオプションは不要です。
  (term ははインターネットに接続された Unix マシンに電話回線
  経由で使用できるシェルアカウントを持っている人がほとんど全
  てのインターネットの機能を使えるようにするプログラムです。
  詳細は 
  http://www.bart.nl/~patrickr/term-howto/Term-HOWTO.html を
  読んでください。(WWW をブラウズするにはインターネットに接続
  したマシンで lynx や netscape のようなプログラムを使います。))
  SLIP のサポートによりカーネルは 4KB 大きくなります。よく分
  からないなら N と答えてください。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  場合、M と答えて Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。
  このモジュールは slip.o と呼ばれます。

  <井上>


