UFS の使い方
============

mount -t ufs -o ufstype=type_of_ufs device dir


UFS のオプション
================

ufstype=type_of_ufs
        UFS はいろいろなオペレーティングシステムで幅広く使われているファ
        イルシステムです。その問題は実装間で相違があることです。それぞ
        れの特徴について文書化されていない実装もあるので、ufs の種別を
        自動判定するのは困難です。そのため、ユーザはマウントオプション
        の ufstype を用い、手で ufs の種類を指定してやらなければならな
        いのです。指定できるのは -

	old	ufs の古い形式
		既定値。読み出しのみサポート

	44bsd	FreeBSD, NetBSD, OpenBSD で使用
		読み書き両方サポート

	sun	SunOS (Solaris) で使用
		読み書き両方サポート

	sunx86	Intel 用 SunOS (Solaris x86) で使用
		読み書き両方サポート

	nextstep
		NextStep で使用
		読み出しのみサポート

	nextstep-cd
		NextStep 用 CDROM (block_size == 2048) で使用
		読み出しのみサポート

	openstep
		OpenStep で使用
		読み出しのみサポート


起こりうる問題
==============

フラグメントの再配置のバグが、ファイル fs/ufs/balloc.c の 364 行目にま
だあります。しかし、現状のバッファキャッシュの設定において動作してるよ
うです。

バグの報告
==========

ufs に関するバグの報告は daniel.pirkl@email.cz に送ってください。
(ただし、パーティションテーブルのバグ報告は送らないでください。)
----------------------------------------------------------------------
日本語訳：野本浩一 <hng@ps.ksky.ne.jp>
    校正：森本淳さん <morimoto@xantia.citroen.org>
