  (ftape 用 procfs エントリ)
  選択は自由です。Y と答えると proc ファイル・システム以下に
  一種のディレクトリ `/proc/ftape' が生成されます。そのディ
  レクトリの下のファイルはお好きなページャで御覧になれます。
  (すなわち "more /proc/ftape/history" や "less
  /proc/ftape/history" もしくは単純に"cat
  /proc/ftape/history" を使ってください。)そのファイルには、
  挿入されたカートリッジ、カーネル・ドライバ、テープ・ドライ
  ブ、フロッピー・ディスク・コントローラ、カーネル・ドライバ
  の最近の使用に関するエラーの履歴、についていくつかの状態の
  情報が含まれています。Y と答えると ftape ドライバのサイズ
  が約 2 kB 大きくなります。

  警告: ftape をモジュールとしてコンパイルした(すなわち 
  "Floppy tape drive" に M と答えた)場合、ftape の proc ファ
  イル・システム・インターフェースを使うのは危険です。モジュー
  ルがアンロードされている間に`/proc/ftape' にアクセスすると
  カーネル Oops になります。これは ftape内部からは回復されま
  せん。

  <山縣>


