  (SMB ファイルシステムのサポート(Windows の共有情報をマウントする))
  SMB (Server Message Block) は Windows for Workgroups (WfW)
  のプロトコルで、Windows 95、Windows NT、OS/2 Lan Manager 
  がローカルネットワークを通してファイルやプリンターを共有す
  るために使用されます。ここで Y と答えるとこれらのファイル
  システムをマウントできるようになります。この文章では、しば
  しばこれらを共有情報(shares)と呼びます。そしてマウントした
  データを他の Unix のディレクトリと同様にアクセスできます。
  現在のところ Windows マシンが下位の通信プロトコルとして 
  TCP/IP を使用している場合にのみ機能し、NetBEUI では機能し
  ません。詳しくは SMB-HOWTOや 
  Documentation/filesystems/smbfs.txt を読んでください。
  SMB-HOWTOはftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO より 
  FTP (user:anonymous)で入手できます。

  注意: もしあなたのマシンを SMB の *サーバー* として設定し
  ようとよしていて、(TCP/IP スタックを持った) Windows クライ
  アントからファイルやプリンタにアクセスできるようにする場合
  にはここで Y と答える必要はありません。 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/samba より
  FTP (user: anonymous) で入手できる samba プログラムによっ
  てそれが可能になります。

  Linux に Windows マシンや Mac を接続するための一般的な情報
  は WWW でhttp://www.eats.com/linux_mac_win.html より入手で
  きます 。WWW を閲覧するためにはインターネットに接続したマ
  シンと lynx や netscape のようなプログラムが必要になります。

  もし SMB サポートをモジュールとしてコンパイルしたいならば、
  ここで Mと答えて、Documentation/modules.txt を読んでくださ
  い。モジュールとは動いているカーネルに望んだ時に追加したり
  削除したりできるコードです。モジュールは smbfs.o という名
  前になります。 ほとんど人がここで N と答えて構わないでしょ
  う。

  <花高>


