  (SCSI サポート)
  SCSI ハードディスク、SCSI テープドライブ、SCSI CDROM その
  他の SCSIデバイスを Linux で使いたい場合はここを Y にし、
  かつあなたの SCSIホストアダプタ(あなたのコンピュータの内部
  にあって、SCSI プロトコルを "しゃべる" カード。SCSI コント
  ローラともいいます)の名前を知っている必要があります。これ
  は、この後それに関する質問に答えていただかなければならない
  からです。

  また、100 MB の IOMEGA ZIP ドライブのパラレルポート・バー
  ジョンをサポートしたい場合も、ここは Y にする必要がありま
  す。

  SCSI-HOWTO を読んでみてください。これは
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から FTP (user:
  anonymous)で取得できます。また SCSI-Programming-HOWTO には、
  実行中の Linux マシンにおいて、リブートすることなしに SCSI 
  デバイスを追加したり削除したりするための情報があります。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)として使用することもできます。このモジュー
  ルはscsi_mod.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパイルし
  たい場合はここで M と答え、さらに 
  Documentation/modules.txt とDocumentation/scsi.txt に目を
  通してください。しかしながら、あなたのルートファイルシステ
  ム(ディレクトリ '/' があるところ)が SCSI デバイスにある場
  合はモジュールとしてコンパイルしてはなりません。(訳注：モ
  ジュールにしてしまうと、ブート時にVFS:cannot open root
  device XX:XX kernel panic:VFS:unable to mount root fs on
  XX:XXのようなメッセージが表示され、ブート不能となります)

  <堀田>


