  (ブート時に APM を有効にします)
  ブート時に APM 機能を有効にします．APM BIOS 仕様書 の 36 ページ
  から引用: "無効の場合，APM BIOS は自動的にはデバイスを電力制御
  せず，スタンバイ状態やサスペンド状態へ移行したり，CPU アイドル
  ・コールに応じた省電力段階にあります．" Linux のアイドル時，こ
  のドライバーは CPU アイドル・コールします (この機能が無効でない
  限り -- 次の質問の CPU アイドル・コールのヘルプ・ファイルを見て
  ください)．このオプションでバッテリーは常に省電力になりますが，
  より複雑な APM 機能は BIOS の実装に依存します．APM を有効にして
  使っていてブート時にハング・アップしたり，サスペンドせずビープ
  音が鳴り続けるなら，このオプションを無効にする必要があるかもし
  れません．NEC UltraLite Versa 33/C や 東芝 T400CDT では，無効に
  してください．ほとんどの計算機はこの機能がなくてもうまく動作す
  るので，デフォルトで無効になっています．

