  (UltraStor 14F/34F のサポート)
  UltraStor 14F, 24F, 34F の各 SCSI-2 ホストアダプタをサポートします．
  drivers/scsi/u14-34f.c にこのハードウェアに関する情報が含まれてい
  ます．そのままで動作しない場合は，drivers/scsi/u14-34f.c 内の設定を
  いくつか変更しなければいけないかもしれません．詳細については, 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から，anonymous ftp で入手
  可能な SCSI-HOWTO を読んで下さい．このアダプタにはもう一つのドライバ
  "UltraStor SCSI のサポート" があることに注意して下さい．これら両方を
  選ぶのは，24F をサポートしたい時だけにして下さい．このドライバは，モ
  ジュール (= 動作中のカーネルへ, 必要に応じて組み込み, 又は取り外しが
  可能なコード) として利用することも可能です．モジュールとしてコンパイ
  ルするのであれば，この質問に M と答えて，Documentation/modules.txt
  を読んで下さい．

