  (EQL(シリアルラインロードバランシング)のサポート)
  他のコンピュータに 2 本の回線でシリアルライン接続し(通常，2 つの
  モデムと 2 つの電話回線が必要です)，その上で SLIP(IP パケットを
  電話回線上に流す方法)や PPP( 改良された SLIP)を使う場合，この機
  能を用いれば 2 本の回線を速度が倍の 1 本の回線のように扱うことが
  できます．通常，この機能を使うためには接続先でも同じ Linux の 
  EQL ドライバを組みこんでいるか Livingston Portmaster 2e を使って
  いる必要があります．この機能を使いたい場合，Y と答えて 
  drivers/net/README.eql を読んでください．このドライバはモジュー
  ル(動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだり取り外したりできる
  コード)としてコンパイルすることも可能です．その場合，M と答えて 
  Documentation/modules.txt を読んでください．

