  (問題のある MTRR 設定のされたバギーな SMP バイオスの処理)
  MP1.1/MP1.4 SMP マシンに存在するいくつかのバイオスは、
  要求仕様とインテルの定めるルールに正しくしたがってチップ内部の
  MTRR レジスタを設定することに失敗します。
  もし PentiumPro あるいはそれ以降の SMP を使っており、ひとつ
  あるいは複数の CPU が 2-3 bogomips を示した場合は、このオプション
  を有効にします。
