  (パラレルポート ATAPI CD-ROM)
  このオプションはパラレルポート接続の ATAPI CD-ROM 用のハイ
  レベルドライバを有効にします．PARIDE のサポートを選択した
  のなら，ここで Y と答えてパラレルポート ATAPI CD-ROM ドラ
  イバを組み込むか，M と答えてローダブルモジュールを作成しま
  す．モジュール名は pcd.o です．また，少なくとも一つのパラ
  レルポートプロトコルドライバを持っていなければなりません．
  このドライバがサポートするのは MicroSolutions 社の 
  backpack CD-ROM と Freecom 社の Power CD です．この CD-ROM 
  を持っているのなら，後述の "ISO 9660 CDROM filesystem
  support" も Y と しなければなりません．ISO 9660 ファ
  イルシステムは これらの CDROM で使われているからです．

  <小野寺>


