  (Microsoft Sound System のサポート)
  この質問に Y と答える前にもう一度注意して考えてください。
  Microsoft 製のオリジナルの Windows Sound System カードや 
  Aztech SG 16 Pro (またはNX16 Pro) をお持ちなら Y と答える
  のが安全です。あなたのカードが以下に無い場合に Y と答えて
  もよいです:

     ATI Stereo F/X, AdLib, Audio Excell DSP16, Cardinal
     DSP16, Ensoniq SoundScape (そして Reveal と Spea 製の互
     換なもの), Gravis Ultrasound, Gravis Ultrasound ACE,
     Gravis Ultrasound Max, 16 ビット・オプション付き Gravis
     Ultrasound, Logitech Sound Man 16, Logitech SoundMan
     Games, Logitech SoundMan Wave, MAD16 Pro (OPTi 82C929),
     Media Vision Jazz16, MediaTriX AudioTriX Pro, Microsoft
     Windows Sound System (MSS/WSS), Mozart (OAK OTI-601),
     Orchid SW32, Personal Sound System (PSS), Pro Audio
     Spectrum 16, Pro Audio Studio 16, Pro Sonic 16, Roland
     MPU-401 MIDI インターフェース, Sound Blaster 1.0, Sound
     Blaster 16, Sound Blaster 16ASP, Sound Blaster 2.0,
     Sound Blaster AWE32, Sound Blaster Pro, TI TM4000M ノー 
     トブック, ThunderBoard, Turtle Beach Tropez, Yamaha FM 
     シンセサイザ(OPL2, OPL3 and OPL4), 6850 UART MIDI イン
     ターフェース.

  VoxWare で最初からサポートされているカードに関しては
  drivers/sound/Readme.cards のカードに特定な説明を参考にし
  てください。独自に MSS をサポートしたドライバもありますし、
  このオプションに Y と答えると衝突を起します。

  <山縣>


