  (OPTi の MAD16 および／または Mozart を用いたカードのサポート)
  お持ちのカードに載っているオーディオチップが Mozart (OAK
  OTI-601)または MAD16 (OPTi 82C928 か 82C929 または 82C931)
  である場合は Y と答えてください。これらのチップは非常に
  一般的であり、このため多くの無名のカードがこれらのチップを
  使っています。さらに MAD16 は、Turtle Beach (Tropez)、
  Reveal (いくつかのモデル) および Diamond (最近の物) といった
  有名なメーカのカードにも使われています。ただし、
  Tropez サウンドカードには専用のドライバがあります。その場
  合はここでは N と答え、次の"Full support for Turtle Beach
  WaveFront (Turtle Beach の WaveFrontのフルサポート)" で Y
  または M と答えてください。

  これらのカードをモジュールとして利用する場合の設定方法は
  Documentation/sound/Opti と Documentation/sound/MAD16 にあ
  りますので、あわせてご覧ください。

  <川藤, 山田(2.2.19 更新)>

