  (IP: 等価コスト多重パス)
  通常ルーティングテーブルでは、与えられたパケットに対して固
  定的に単独のアクション(経路)を割り当てます。しかしながら、
  ここで Y と答えると、1 つのパケット・パターンに対して複数
  のアクションを割り当てることができます。この結果、これら同
  一パターンのパケットに対して複数の異なった経路を通過させる
  ことができるようになります。このルータはこれらすべての経路
  について等価な "コスト" を持つものとみなし、この条件にマッ
  チするパケットが到着すると、それらに可変の経路を選択します。

  <堀田>


