  (パラレルポート汎用 ATAPI 装置)
  このオプションはパラレルポート接続の汎用 ATAPI 装置用の
  特別なハイレベルドライバを有効にします．
  このドライバは装置に直接 ATAPI コマンドを送る 
  cdrecord のようなユーザプログラムを利用可能とします．

  PARIDE のサポートを選択したのなら，ここで Y と答えてパラレ
  ルポート汎用 ATAPI ドライバを組み込むか，M と答えてローダ
  ブルモジュールを作成します．モジュール名は pg.o になります．

  また、少なくとも一つのパラレルポートプロトコルドライバがシ
  ステムになければなりません。

  このドライバの API 実装は 汎用 SCSI ドライバと多少関連があ
  ります．詳細は /usr/include/linux/pg.h を参照のこと．また、
  cdrecord のパッチ情報を http://www.torque.net/parport/cdr.html 
  から得てください。

  <小野寺, 福島>


