  (PPP(point-to-point) のサポート) 
  PPP(Point to Point Protocol)は電話回線(その他のシリアル回線でも)
  上に IP パケットを通すために開発された，SLIP よりも新しく改良さ
  れたプロトコルです．PPP が使えるかはどうかは，プロバイダにサポー
  トしているかを問いあわせてみてください(実際はサポートしていなく
  ても使えます：SLiRP と呼ばれるプログラムを使えば，電話回線経由の
  通常のシェルアカウントしかない UNIX コンピュータと PPP をエミュ
  レートして通信することができます；SLiRP は 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/system/Network/serial から anonymous
  ftp で入手可能です．) PPP を使うためには，
  Documentation/networking/ppp.txt や 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から入手できる PPP-HOWTO 
  にも書いてある通り，pppd というプログラムが必要になります．term 
  のみを使う場合，このオプションを指定する必要はありません(term は
  電話回線経由でインターネットに接続された Unix マシンにアクセスで
  きる場合に，電話回線を経由してほとんど全てのインターネットの機能
  を使えるようにするプログラムです．詳しくは Term-HOWTO を読んでく
  ださい)．PPP 機能はカーネルを約 16 kB ほど大きくします．この機能
  はモジュール(実行中のカーネルに必要に応じて組みこんだり取り外し
  たりできるコード)としてコンパイルすることもできます．「全てのシ
  ンボルにバージョン情報を付ける」オプションを指定していれば，この
  機能をカーネルに組みこむことはできず，モジュールとしてのみコンパ
  イルできます．モジュールとしてコンパイルしたい場合，M と答えて 
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください．どう
  がんばっても compress を使った圧縮機能(シリアル回線上を流れる IP 
  パケットを圧縮します；この機能を使うには接続先も compress を使っ
  た 圧縮機能を持っている必要があります)はカーネルに組みこむことは
  できず，モジュールとしてしかコンパイルできません．この機能は 
  bsd_comp.o というコードになっており，"make modules" とすれば，コ
  ンパイルされてモジュールのディレクトリに現われるはずです．よく分
  らない場合 N と答えてください．

