Pangolin は、Dialogue Technology 社 (http://www.dialogue.com.tw/) が
提供する StrongARM 1110 ベースの評価プラットフォームです。SDRAM/
フラッシュメモリカード、USB/シリアル/オーディオカード、コンパクト
フラッシュカード、PCMCIA/IDE カード、TFT-LCD カード、を用いて評価
プラットフォームを簡単に構成できるようにするため、EISA スロットも
備えています。

Pangolin 用にコンパイルするには、次のコマンドを実行します。

        make pangolin_config
        make oldconfig
        make dep
        make zImage

サポートされているペリフェラル:
- SA1110 シリアルポート (UART1/UART2/UART3)
- フラッシュメモリアクセス
- コンパクトフラッシュドライバ
- UDA1341 サウンドドライバ
- 800x600 16bpp TFT-LCD 用 SA1100 LCD コントローラ
- 800x600 16bpp TFT-LCD 用 MQ-200 ドライバ
- ペンマウント (タッチパネル) ドライバ
- PCMCIA ドライバ
- SMC91C94 LAN ドライバ
- IDE ドライバ (実験レベル)
