  (特別な RSVP 分類)
  Resource Reservation Protocol (RSVP) は、エンドシステムが接
  続の際に最小および最大のデータフローレートを要求することを許
  可します。これは、ストリーミングサウンドやビデオのようなリア
  ルタイムデータには重要です。

  RSVP リクエストに基づいて、外向きのパケットを分類したいなら
  ここで Y と答えてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  cls_rsvp.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい場
  合、M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通して
  ください。

  <高橋潤子, 武井(2.2.20更新)>
