  (古い Belkin dongle のサポート)
  古い Belkin SmartBeam dongle のサポートを有効にしたいなら
  ば、 Y と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合はここで M と答え、 Documentation/modules.txt を
  読んでください。
  Belkin SmartBeam dongle (F5F500) は2種類の変種があります。
  両者を区別するには dongle を開けて、ジャンパがあるか
  調べてください (新しい dongle には、 IrDA と
  ASK モジュールの切り換えのジャンパがついています)。
  このドライバは古い dongle しかサポートしません。
  古い dongle には 9600 bps の制限もあります
  (あまり嬉しくありませんね)。
  古い Belkin dongle のサポートを有効にするには、
  irattach を次のようにして起動しないといけません :
  "irattach -d old_dongle"。

  <武井>

