  (Sangoma の WANPIPE(tm) マルチプロトコルカードのサポート)
  Sangoma Technologies Inc. (http://www.sangoma.com です。
  WWWをブラウズするにはインターネットに接続されたマシンにア
  クセスして lynx や netscapeのようなプログラムを使います。) 
  製の WANPIPE はデータ転送速度が T1 (1.544 Mbps) までの高機
  能マルチプロトコル WAN アダプタの製品群です。また、同期デー
  タリンクアダプタ (SDLA) としても知られていて、S502E(A)、
  S503 もしくは S508 と名付けられています。これらのカードは 
  X.25、フレームリレー、そして PPP プロトコルをサポートしま
  す。これらのカードを持っているならこのオプションに Y と答
  えてください。それからDocumentation/networking/wanpipe.txt 
  を読みましょう。次の質問はどのプロトコルをサポートさせるか
  についてです。

  このドライバはモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) とすることもできます。モジュー
  ルの名前は wanpipe.o です。モジュールについての情報は 
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <井上>


