  (NetWinder Button のサポート)
  このドライバを有効にし、メジャー番号とマイナー番号がそれ
  ぞれ 10 と 158 ("man mknod") を持つキャラクタ・デバイス・
  ノード /dev/nwbutton を作成すれば、オレンジ色のボタンが
  押されるたびに、ボタンが押された時間をそのデバイスに記録
  します。
  これは何回ボタンが連続的に押されたかによって処理を実行す
  るような (まだ書かれていない) アプリケーションに有益です。
  ボタンに付属するハードウェア・リセット回路の動作をドライ
  バが変更しないかぎり、長時間ボタンを押しっ放しにしないで
  ください。5 秒以上ボタンが押されるとハード・リセットが実
  行されてしまいます。
  このドライバはモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できま
  す。このドライバをモジュールとしてコンパイルしたい場合は、
  ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読んでくだ
  さい。モジュール名は nwbutton.o です。
  ボタンからシステム・シャットダウンができるようにするには、
  この質問と、下記の "Reboot Using Button" に Y と答えてく
  ださい。

  <中村（幸）>
