  (タグ・キューイングの初期設定を有効/無効にする)

  このオプションを使うと、（デバイスへの機能問い合わせに対して）
  タグ・キューイング命令をサポートしていると応答したデバイスの
  全てに対してタグ・キューイングを利用するように
  aic7xxx ドライバを設定することになります。
  ただし Yes としても、tag_info ブートパラメタを使えば問題の
  あるデバイスだけ、タグ・キューイングを無効にできます。
  これを含めて aic7xxx のセットアップコマンドに関する詳細は
  /usr/src/linux/drivers/scsi/README.aic7xxx を参照してくだ
  さい。このオプションを無効にしても、tag_info ブートパラメ
  タを使って、タグ・キューイングが使えることがわかっている
  デバイスだけ、タグ・キューイングを有効にすることもできます。
  
  お使いのデバイスに関して、よくわからない場合は、N として
  おいたほうが安全です。

  しかしながら、タグ・キューイングを使うといくつかのハード
  ディスクでは 50% 以上も性能が向上しますので、ここで N と
  答えた場合は、最低限でも README.aic7xxx を読んで、このオ
  プションを手動で有効にする方法を知り、安全にタグ・キュー
  イングを使うために、全てのドライブをひとつづつ確認すること
  を推奨します。

  逆にいえば、タグ・キューイングを有効にすると、ロックアップ
  したり、バスリセットを起こすようなドライブが確かに知られて
  いるのです。たとえばもし Western Digital 製 Enterprise SCSI
  ドライブを使っている場合は、タグ・キューイングを有効に
  しようなどと考えないでください。ドライブが不安定になるばか
  りでなく、性能も確実に低下するでしょう。

  <福島>
