  (IP: 発信元経路指定パケットの破棄)
  通常,
  IPパケットを発信する際には送り先だけを指定し，実際のそのパケットをど
  ういう経路で転送してゆくのかは，経路上のホストが決めます.
  しかし，IPの規格には，発信する時点で，そのパケットをどの
  ような経路で転送するべきなのかを完全に指定できる機能があります．この
  ようなパケットのことを「発信元経路指定 (source routed) パケット」と
  呼びます.  発信元で経路を指定したパケットが到着した場合に，これを尊
  重し，指定の通りにパケットを転送するか，あるいは発信元で経路を指定し
  たパケットは破棄するのかを，ここで指定します．発信元での経路指定を尊
  重すると，(ほとんどの場合あまり有用ではない上に) 安全上の問題の生じ
  ることがあります．従って，はっきりとそうする必要がある場合を除いて，
  ここは Y とすることを勧めます．

