  (UFS ファイルシステムのサポート)


  BSD と、そこから派生した各種の Unix (SunOS, FreeBSD,
  NetBSD, OpenBSD、NeXTstep など) は UFS というファイルシス
  テムを利用しています。また、いくつかの System V 系の Unix 
  でもハードディスク上のパーティションやフロッピーディスクに 
  UFS ファイルシステムを作成したり、UFS ファイルシステムをマ
  ウントすることが可能です。ここで Y と答えると、これらのパー
  ティションやフロッピーディスクを読むことができるようになり
  ます。

  他の Unix のファイルを NFS を使ってネットワーク経由でマウ
  ントしたいだけなら、UFS ファイルシステムのサポートは不要で
  す(もちろん、その代りに NFS ファイルシステムのサポートが必
  要です)。

  複数の Unix(あるいはその他の OS とも)間でフロッピーを経由
  してファイルやディレクトリをやりとりする場合は tar を使う
  のが便利なので、敢えてこのオプションを指定する必要はありま
  せん(詳しくは "man tar" あるいはむしろ "info tar"してくだ
  さい)。

  NeXTstep のファイルにアクセスする場合、GNU recode などを使っ
  て NeXT が使っている文字コードセットを Latin1 の文字コード
  セットに変換してやる必要があるかも知れません。

  この、UFS ファイルシステムのサポートをモジュール(動作中の
  カーネルに必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)
  としてコンパイルする場合、ここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュール名は 
  ufs.o です。

  この種の話を聞いたことが無い場合は N と答えて大丈夫です。

  <乙川>


