  (System V と Coherent ファイルシステムのサポート)
  SCO や Xenix, Coherent というのは，インテル CPU を使ったマシン用
  に市販されている商用 Unix システムです．このオプションを指定すれ
  ば，それらのフロッピーやハードディスクのパーティションを読み書き
  することが可能になります．そのようなフロッピーやハードディスクパー
  ティションがある場合，それらの Unix 用のプログラムもあることでしょ
  う；そのようなプログラムを使うためには iBCS2 をインストールしま
  す(iBCS2[Intel Binary Compatibility Standard] は SCO, Xenix,
  Wyse, Unix Ware, Dell Unix,System V などのプログラムを Linux で
  使うためのカーネルモジュールで，WordPerfect などの 市販ソフトウェ
  アを Linux で動かす場合にも必要になります．iBCS2 は 
  tsx-11.mit.edu:/pub/linux/BETA から入手できます)．他の Unix のファ
  イルを NFS を使ってネットワーク経由で利用する場合はこのオプショ
  ンを指定する必要はありません(その場合は NFS ファイルシステムを使
  えるようにしなければいけません)．複数の Unix(あるいはその他の OS 
  とも)間でファイルやディレクトリをやりとりする場合は tar を使う方
  が便利です．SCO や Xenix などの Unix で tar を使って("man tar")
  フロッピーに書きだしたデータを読みとるだけなら，通常，このオプショ
  ンを指定する必要はありません．このオプションは「System V IPC 機
  能」とは何の関係も無いことに注意してください．詳細については 
  Documentation/filesystems/sysv-fs.txt をご覧ください．このオプショ
  ンを指定すると，カーネルは 34 kB ほど大きくなります．このファイ
  ルシステムはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだ
  り取り外したりできるコード)としてコンパイルすることも可能で，そ
  の場合は M と答えて Documentation/modules.txt を読んでください．
  この種の話を聞いたことが無い場合は N と答えて大丈夫です．

