  (PCI bios サポート)
  あなたが持っているマザーボードがPCIかどうか調べて下さい．PCIというの
  はバスシステムの名称で，CPU がシステム内の他の部分とやりとりをするた
  めの通路です．他にはISA，EISA，マイクロチャンネルMCA とか VESA が
  あります．もし PCI なら Y ，そうでない場合には N と答えて下さい．
  注意1: MCAシステム(PS/2)は標準のカーネルではサポートされていません
  がhttp://www.undergrad.math.uwaterloo.ca/~cpbeaure/mca-linux.htmlの
  WWWにパッチがあります．注意2: 古いPCIのマザーボードにはBIOSにバグが
  あるものがあり，"PCI bios サポート"を有効にするとクラシュする事が
  あります．(このオプションを無効にすればちゃんと動作しますが)
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTOから anon ftp で入手できる
  PCI-HOWTOには，LinuxではどのPCIハードウェアが動作し，どのハードウェア
  で動作しないかについての有益な情報が含まれています．もしPCIデバイ
  スが動作しなかったり，ブート時に警告メッセージが出るような場合
  (詳しくは"man dmesg"すること) include/linux/pci.hの先頭から何をして
  いるか追いかけて見て下さい．

