  (パラレルポート IDE ディスク)
  このオプションはパラレルポート接続の IDE タイプのディスク
  装置用のハイレベルドライバを有効にします。カーネルでの 
  PARIDE のサポートを選択したのなら、ここで Y と答えてパラレ
  ルポート IDE ドライバを組み込むか、M と答えてローダブルモ
  ジュールを作成します。モジュール名はpd.o になります。また、
  少なくとも一つのパラレルポートプロトコルドライバがシステム
  になければなりません。このドライバがサポートするのは
  SyQuest社の EZ-135、EZ-230 と SparQ、Avatar社のShark と
  MicroSolutions社の backpack hard drives です。

  <小野寺>


