  (Cyclades-PC300 のサポート)
  Cyclades-PC300 同期通信ボードのドライバです。これらのボー
  ドを使うと、同期シリアルインタフェースを利用できます。
  HDLC のジェネリックなドライバでサポートされているプロトコ
  ル(今のところ、同期 PPP、Cisco の HDLC とフレームリレー)は、
  すべてデフォルトで使用できます。それ以外のプロトコルをサポ
  ートさせたいならば、下のオプションのうちの 1 つを選んでく
  ださい。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答
  え、さらに Documentation/modules.txt に目を通してください。
  モジュール名は pc300.o になります。

  よくわからなければ、N にしておいてください。

  <武井>
