  (NCR53C8XX SCSI のサポート)
  これは BSD の ncr ドライバを Linux の NCR53C8XX ファミリ 
  PCI-SCSI コントローラ用として移植したものです。このドライ
  バは、パリティチェック、タグ付きコマンドキュー、高速同期デー
  タ転送(wide FAST-40 LVD デバイスとコントローラ使用時、最高 
  80 MB/s)をサポートしています。

  新しいバージョンの 53C8XX チップは、この下にある
  "SYM53C8XX SCSI support" のオプションで、より良いサポートが
  得られます。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用に別のドライバがありま
  す(上述の"NCR53c7,8xx SCSI support")。それらを同時に使いた
  い場合は、両方を M にしてモジュールとしてコンパイルする必
  要がありますが、一度に有効にできるのは、たぶん一つだけでしょ
  う。53c8xx ボードをお使いなら "NCR53c7,8xx SCSI support" は
  もはや使おうとは思わないでしょう。

  さらなる情報が drivers/scsi/README.ncr53c8xx にありますの
  で、目を通してください。

  <川藤, 福島>


