  (OnStream SC-x0 SCSI テープのサポート)
  OnStream SC-x0 SCSI テープドライブは標準 st ドライバでは
  稼動できませんが、代わりにこの特別な osst ドライバを必要と
  し /dev/osstX キャラクタデバイスノード (major 206) を使用
  します。詳細は SCSI-HOWTO 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto>とカーネル
  ソース内の <file:drivers/scsi/README.osst> をご覧ください。
  OnStream ドライバの最も詳細な情報は
  <http://linux1.onstream.nl/test/> で見つけられます。
  標準 st ドキュメントも是非ご覧になってください。そのほとん
  どは osst にも同様にあてはまります。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  osst.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい場合、
  M と答え <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/scsi.txt> に目を通してください。

  <山田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

