  (ターゲットデバイスの接続断を許可しない)
  このオプションは，使用している SCSI デバイスがこの機能を完全にサポー
  トしていないと思われる場合の保障のためのみに用意されています．このよ
  うな場合，ここで Y と答えましょう．しかし一般的に，ターゲットデバイス
  の接続断を許可しないことは，SCSI バス上に一つ以上の複数のデバイスが
  存在する場合は合理的とはいえません．
  この質問の普通の答えは N です．

