  (Unix98 PTY(疑似端末)のサポート)
  疑似端末(PTY: pseudo terminal)はマスタとスレーブの二つの部
  分からなるソフトウェアデバイスです。スレーブデバイスは物理
  端末と同様にはたらきます。スレーブデバイスとデータをやりと
  りして端末をエミュレートするプロセスは、マスタデバイスを使
  います。マスタ側の典型的なプログラムはtelnet サーバと、
  xterm などです。

  Linux は伝統的に疑似端末に BSD 風の名前を使っており、マス
  タは /dev/ptyxx、スレーブは /dev/ttyxx となっていました。
  この方法は多くの問題を抱えていました。しかし、GNU C ライブ
  ラリ glibc 2.1 以降では、Unix98 命名基準をサポートしています。
  疑似端末を使うために、プロセスは /dev/ptmx をオープンします。
  これで、プロセスが複数の疑似端末を使えるようになり、
  /dev/pts/<番号> というスレーブにアクセスすることができます。

  /dev/pts/ のエントリは仮想ファイルシステムによってその場で
  作成されます。したがって、ここで Y と答える場合は、
  "/dev/pts file system for Unix98 PTYs" にも Y と答えなけれ
  ばなりません。

  使用している C ライブラリが glibc 2.1 以降(libc-6.1に同じ。
  ls -l /lib/libc.so.* で確認してください)の場合のみ、ここで 
  Y と答えてください。<file:Documentation/Changes> の疑似端末
  に関連する説明を参照してください。一般的には N と答えておく
  と安全です。

  <乙川, 福島, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

