  (パラレルポートのサポート)
  パラレルポート(25 穴のコネクタ)につないだデバイス、例えば、
  プリンタ、ZIP ドライブ、PLIP 接続 (Parallel Line Internet
  Protocol の略で、主に二台のマシンをパラレルポートでつない
  で小規模なネットワークを組む際に使われる）等を使いたい場合
  はここで Y と答え、さらに、Documentation/parport.txtと
  drivers/misc/BUGS-parport に目を通してください。

  パラレルポートに接続する多くのデバイスに関するさらなる情報
  は、WWW 上の http://www.torque.net/linux-pp.html をご覧下
  さい(WWW を見るには、インターネットにアクセスできる(lynx 
  や netscape 等が載った)マシンが必要です)。

  一つのパラレルポートを複数のデバイスで共有することができま
  す。それらの複数のドライバをカーネルに組み込んで構いません。
  パラレルポートのサポートをモジュール(すなわち、実行中のカー
  ネルに必要に応じてドライバを組み込んだり取り除いたりするこ
  とが可能)をとしてコンパイルしたいのなら、ここで M と答え、
  さらに Documentation/modules.txt に目を通してください。モジュー
  ルの名は parport.o になります。もし、複数のパラレルポート
  があって、モジュールの組込み時にそのドライバがどのポートと 
  IRQを使うのか指定したいのなら 
  Documentation/networking/net-modules.txtに目を通してください。

  よくわからなければ Y と答えてください。

  <川藤>


