  (拡張 IDE/MFM/RLL ディスク/CD-ROM/テープ/フロッピィのサポート)
  最大 8 個までの IDE ディスク/CD-ROM/テープ/フロッピィドライブを
  組み合わせて使うことができる 4 つまでの IDE インタフェースを，
  IDE の全ての機能を使って制御するドライバを使うようにします．
  大容量 (>540MB) IDE ディスク，サウンドカードの IDE ポート，
  その他 IDE に関する話題の全てが，Documentation/ide.txt に含まれ
  ています．IDE ドライブをお持ちでしたら、この質問に Y と答えてください．
  IDE ドライブが一つも無いか，メモリの容量がきびしいならば N と答える
  ことも可能で，その場合， カーネルのメモリを 13kB 節約できる古い
  ハードディスクドライバを選んでください．性能を上げるために
  IDE ドライブ/インタフェースのパラメータを最適にチューニングするには，
  hdparm パッケージを
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/kernel/patches/diskdrives/ から入手してく
  ださい．

