  (Unixware スライスのサポート[実験的])
  他のシステムと同様に、Unixware は DOS 形式のパーティション
  テーブル以外に独自のスライスをパーティションの中に持ってい
  ます (VTOC - Virtual Table of Contents と呼びます)。 この
  フォーマットは他の全ての OS と互換性がありません。ここで Y 
  と答えると VTOC を読めるようになります。 さらに上記の "UFS
  filesystem support" または "System V and Coherent
  filesystem support" に Y と答えていれば Linux から 
  Unixware のパーティションを読み込み専用でマウントできるよ
  うになります。

  これは主に光磁気ディスク(MO) や ZIP やリムーバブル IDE ド
  ライブなどのリムーバブルメディアを通して Unixware マシンか
  ら Linux マシンへとデータを運搬する時に使用されます。一方
  で Unix システム間で (他のオペレーティングシステムの場合で
  さえ) ファイルやディレクトリを運搬する互換性の高い良い方法
  は tar プログラムを使用することです。("man tar" またはより
  好ましい "info tar")。もしこのオプションについてよく知らな
  ければ N と答えてください。

  <花高>


