  (Digi Intl. の RightSwitch SE-X シリーズのサポート)
  このドライバは Digi International 製の PCI/EISA バス用イー
  サネットスイッチカード RightSwitch シリーズ用です。サポー
  トしているのは SE-4 と SE-6 モデルです。このタイプの(イー
  サネット)ネットワークカードを持っている場合は、ここで Y と
  答えて <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手でき
  る Ethernet-HOWTO を読んでください。このカードに関する情報
  は <file:Documentation/networking/dgrs.txt> にもあります。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は dgrs.o になります。モジュール
  としてコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて
  <file:Documentation/modules.txt> と
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
  ください

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

