  (Future Domain 16xx SCSI/AHA-2920A サポート)
  これがサポートするものは、Future Domain の 16 ビット SCSI 
  ホストアダプタ(TMC-1660/1680, TMC-1650/1670, TMC-3260,
  TMC-1610M/MER/MEX)および Future Domain のチップセットをベー
  スにしたその他のアダプタ(Quantum ISA-200S, ISA-250MG,
  Adaptec AHA-2920A, および、IBM のボードのうち少なくとも 1 
  種類)です。これについては 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から FTP (ユー
  ザ名：anonymous)で取得できる SCSI-HOWTO の 3.7 節に説明が
  あります。

  注意：より新しい AHA-2920C ボードは Adaptec AIC-7850 チッ
  プを使っているので、aic7xxx ドライバ(CONFIG_SCSI_AIC7XXX)
  の方を使ってください。Future Domain のドライバは、Future
  Domain のチップを内蔵している古い Adaptec AHA-2920A で動作
  します。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)としても使用することができます。このモジュー
  ルは fdomain.oと呼ばれます。これをモジュールとしてコンパイ
  ルしたい場合はここで Mを選び、さらに 
  Documentation/modules.txt を読んでみてください。

  <堀田>


 
